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FORMULáRIO Alteração de demanda/carga



Solicitamos o preenchimento deste formulário com as informações indicadas abaixo. Pedimos também que sejam anexados a este formulário os documentos de constituição da empresa ou da pessoa física, assim como outras informações e documentos relacionados à sua classificação, conforme orientações a seguir.

Se Pessoa Jurídica.

· Contrato Social / Estatuto e Ata / Empresarial Individual.

· Cartão de CNPJ.

· CPF / RG ou CNH.

· Procuração

Se Pessoa Física.

· CPF / RG ou CNH.

· Procuração

Se Poder Público.

· Diploma do Prefeito ou Diário Oficial.

· Declaração de Delegação de Poderes.

· CPF / RG ou CNH

· Dados da Dotação Orçamentária.

Se Rural / Rural Irrigante, acrescentar os demais documentos.

· ITR ou CCIR ou NIRF

· Licença Ambiental

· Outorga D’Água.
Conforme Portaria Normativa MME nº 137/2026, o horário para irrigação/aquicultura deve atender às regras estabelecidas:

· O benefício é concedido por 8 horas e 30 minutos por dia;

· O período pode ser contínuo ou dividido em até três intervalos ao longo do dia;

· Quando houver fracionamento, os horários devem ser definidos em múltiplos de 30 minutos;

· A solicitação está sujeita à análise técnica, conforme regulamentação vigente;
· Preencha a carga na "Tabela de Equipamentos Especiais e Motores";

· O desconto não pode ser aplicado no período entre 17h00 e 21h30.

Acesse www.neoenergia.com/politicas-e-avisos-de-privacidade e confira nosso Aviso de Privacidade.
	DADOS DO CONTRATO

	Protocolo / Nota 

     
	(Para Ligação Nova, informar referência elétrica vizinha – UC, Medidor, Poste, Transformador)

     
	Instalação

     
	Unidade Consumidora - UC (Conta contrato)

     

	REPRESENTANTE LEGAL 1

	Nome 1

     
	CPF Nº

     

	E-mail

     
	Certificação Digital (Sim/Não)

     

	Telefone do Representante Legal (Fixo)

     
	Telefone do Representante Legal (Celular)

     

	REPRESENTANTE LEGAL 2

	Nome 2

     
	CPF Nº

     

	E-mail

     
	Certificação Digital (Sim/Não)

     

	Telefone do Representante Legal (Fixo)

     
	Telefone do Representante Legal (Celular)

     


	PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA OS CONSUMIDORES SUBMETIDOS À LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 14.133/2021 (SERVIÇO/PODER PÚBLICO) INFORMAR

	Programa de trabalho

     
	Atividade
     

	Elemento de despesa

     
	Fonte

     

	Nº processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação

     
	Ato de Autorização da lavratura

     

	

	DADOS DE FATURAMENTO PARA O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

	Mini/Micro Geração (kW)
	Irrigante (Sim/Não)

     
      às      
      às      
      às      
	Aquicultor (Sim/Não)

     
      às      
      às      
      às      

	Existente

     

	
	

	Nova

     
	
	

	Mercado Livre (Sim/Não)
     
	Atividade exercida na unidade consumidora (CNAE)
     

	MODALIDADES TARIFÁRIAS E DEMANDAS  (MUSD)

	Potência do Transformador (kVA)
	Convencional Monomia 

*(B Optante)

     
	Horária Verde
     
	*Horária Azul
     

	De

     
	Para

     
	
	
	

	
	
	
	Demanda único (kW)
	Demanda Ponta (kW)
	Demanda Fora Ponta (kW)

	De
	
	     
	     
	     

	Para
	
	     
	     
	     


*Observação: 
Para a Opção B Optante, não informar demanda.
Para a opção da Modalidade tarifária Azul, informar as demandas na Ponta e Fora Ponta.
	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

	Tipo de Alteração
	Somente Carga
	     

	
	Geração + Carga
	     

	
	Somente Geração
	     

	TABELA DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MOTORES

	Item
	Descrição
	Potência (CV)
	Qtde
	Motor Existente? (Sim/Não)
	Dispositivo de Partida

	01
	     
	     
	     
	     
	     

	02
	     
	     
	     
	     
	     

	03
	     
	     
	     
	     
	     

	04
	     
	     
	     
	     
	     

	05
	     
	     
	     
	     
	     


1- Na tabela acima, informar os equipamentos especiais (equipamentos elétricos de maior potência que não utilizem motores de grande capacidade: fornos elétricos de resistência, de indução ou a arco, estufas, retificadores, máquinas de solda a ponto, etc.) 

2- Na tabela acima, informar os motores (e equipamentos que se utilizam de motores elétricos) com potência igual ou superior a 75cv (laminadores, compressores, pontes rolantes, bombas d’água, britadeiras, misturadores, etc.).

3- Especificar qual dispositivo será utilizado na partida de cada motor (inversor de frequência, soft starter, chave compensadora, chave estrela-triângulo, etc.)

 FORMCHECKBOX 
 De acordo com a art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, caso deseje receber contratos junto com o orçamento técnico, assinalar esta opção.
	OBSERVAÇÕES E NOTAS

	


	


	Proteção (Cabines com Transformador IGUAL OU acima de 300 kVA)




Condições:
a) A atual proteção geral de média tensão é realizada por disjuntor (possui subestação abrigada)?


 FORMCHECKBOX 
 Sim – Ir para o item b)


 FORMCHECKBOX 
 Não – Ir para o item d)

b) Houve alteração na capacidade instalada ou no projeto da subestação abrigada(1)?

· Se sim, apresentar projeto e estudo da proteção geral de entrada conforme norma ND.20.

· Se não, será feita apenas a verificação e eventual adequação da proteção de fase de forma a permitir a operação conforme demanda solicitada e condições de partida/energização. Para tanto preencher os dados do item c).

(1) Substituição de equipamentos de proteção (proteção geral de entrada), expansão da unidade consumidora que envolva a necessidade de quaisquer alterações nas instalações de média tensão (exemplo: extensão de redes primárias internas, elevação de capacidade instalada etc.), ou reativação de unidade consumidora.

c) Ajustes existentes:

Caso 1: Disjuntor com proteção (de fase) por relés diretos (sem TC de proteção)

Fabricante do relé:       


Corrente nominal:      A

Modelo do relé:       


Faixa de ajuste:      A

Ajuste atual:      A

Caso 2: Disjuntor com proteção por relés indiretos (com TC de proteção)

Relação de transformação dos TC de proteção que alimentam o relé de fase:       -       A

· Dados do Relé:

Fabricante:      


Corrente nominal:       A

Modelo:      


Faixa de ajuste (pick-up):       A

· Ajustes do Relé: 

Função sobrecorrente temporizada de fase (51)

Ajuste pick-up atual secundário e referido ao primário:       e       A

Tipo da curva de atuação:      

Ajuste de tempo de atuação:      
Função sobrecorrente instantânea de fase (50)
Ajuste atual secundário e referido ao primário:       e       A

d) Sempre que houver ampliação da capacidade instalada para um valor superior a 300 kVA ou mais de um transformador, deverá ser instalado disjuntor geral de entrada com as devidas proteções. Para esta adequação deverá ser atendida as normas e apresentado projeto e estudo da proteção geral de entrada conforme DIS-NOR-036.

Elo Fusível

Há na unidade consumidora chave-fusível interna às suas instalações especificamente entre o disjuntor geral de entrada e a chave no poste da Distribuidora?

 FORMCHECKBOX 
 Não


 FORMCHECKBOX 
 Sim, na qual o elo fusível existente é      
   Geração

Haverá inclusão ou alteração de geração em que haverá paralelismo momentâneo ou paralelismo permanente? 





 FORMCHECKBOX 
 Não  
 FORMCHECKBOX 
 Sim

Se sim, deve ser apresentado projeto e estudo de proteção conforme orientações da norma DIS-NOR-033. Nos demais casos de geração (sem paralelismo), deve ser apresentado projeto conforme norma DIS-NOR-036.
	ASSINATURAS


O CONSUMIDOR reconhece e declara que são verdadeiras todas as informações prestadas, bem como reconhece que a DISTRIBUIDORA apresentou todas as informações normativas e regulatórias, para sua análise e definição da opção tarifária e classificação cadastral.

_______________, ___  de ___________________ de ______

Município
   Dia
   Mês


   Ano

	Representante / Procurador


	Nome:
	

	CPF:
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